**Pflegeanleitung Hartwachsöl und 2 K Nature Oil**

**Hier einige Tipps, damit Sie an Ihrer Holztreppe lange Freude haben:**

* Holztreppen nicht mit verschmutzten Straßenschuhen oder harten, spitzen Absätzen betreten.
* Die Oberflächenbehandlung von Holztreppen unterliegen je nach Beanspruchung einem natürlichem Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

**Pflege und Reinigung Ihrer Holztreppe**

Bei der Pflege von Holztreppen wird grundsätzlich zwischen der Alltagspflege- auch Unterhaltspflege und der Renovierungspflege unterschieden.

**Alltags- oder Unterhaltspflege**

Für die tägliche Reinigung reicht ein abwischen mit einem trockenen Tuch. Jede Holztreppe sollte regelmäßig mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer feucht gewischt werden. Bei Hartwachsöl und 2K Nature Oil behandelte Holztreppen gibt man dem Wischwasser Reinigungskonzentrat JRD 1004 hinzu (MV: 50 ml Reinigungskonzentrat auf 8 Liter Wasser). Wischwasser nicht auf den Flächen stehen lassen.

Dieses Produkt sorgt nicht nur für eine milde Reinigung, ohne das Öl abzunutzen, sondern pflegt die Holztreppe gleichzeitig.

**Renovierung**

Je nach Nutzung der Holztreppe und Vorbeugung der Abnutzung sollte diese 1 -2 mal jährlich mit Pflegeöl D 300 für Hartwachsöl und 2 K Nature Oil nachbehandelt werden, bevor Laufspuren sichtbar sind.

**Verarbeitung des Pflegeöls**

Mit dem im Pflegeset enthaltenen Schleifvlies die Treppenstufen leicht längs der Faserrichtung anschleifen, den Schleifstaub entfernen und mit dem mitgelieferten Tuch das Pflegeöl gleichmäßig ebenso längs der Faserrichtung dünn auftragen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

***Achtung: Die mit Pflegeöl getränkten Tücher neigen zur Selbstentzündung!***

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

**Bestell-Hinweis**

Bestell-Nr. Produktbezeichnung Gebindegrößen

JRD 1004 Reinigungs-Konzentrat 0,5 Liter und 1 Liter

D 300 Pflegeöl 250 ml und 1 Liter